
**

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

**MEMORIAL DESCRITIVO CIVIL PARA ADAPTAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PARA JUSTIÇA ITINERANTE**

***LOCAL: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL***

ENDEREÇO: R. Desembargador Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 128 – Jardim Veraneio

BAIRRO: Centro – CAMPO GRANDE– MS

# *CONTRATANTE:* JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL

**OBJETIVO:**

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar informações para adaptação de um caminhão baú para acomodação das instalações da Justiça Federal Itinerante no Mato Grosso do Sul.

**ORIENTAÇÕES GERAIS**

Para adaptação do caminhão serão necessárias as seguintes adaptações e mobiliário:

1. Adaptações / instalações a serem efetuadas.
2. Deverá ser feita uma abertura da chapa lateral do baú para instalação de uma porta de (0,80 x 2,10) m.
3. Fornecimento de uma escada de aço com sistema montagem e desmontagem para acesso à porta lateral do caminhão.
4. Fornecimento de uma escada de aço com sistema montagem e desmontagem no fundo do caminhão para acesso à parte traseira do baú.
5. Fornecimento de uma plataforma elevatória para pessoa com deficiência ou dificuldade de locomoção para acesso ao baú.
6. Deverá ser feita a vedação da cobertura externa do baú que se encontra com alguns danos (furos, rasgos).
7. Deverá ser feito isolamento térmico no teto e laterais do baú com lã de vidro, lã de rocha ou similar para redução da temperatura com posterior fechamento em gesso acartonado.
8. Deverá ser instalado piso laminado de madeira sobre a chapa do assoalho com rodapé também em laminado.
9. Deverá ser instalada uma divisória para separação dos dois ambientes.
10. Deverá ser fornecido e instalado de um toldo retrátil (pantográfico) com dimensões (6,00 x 3,00) m, confeccionado com tubo galvanizado e sistema de mola e braços para recolhimento e abertura manual.
11. Deverá ser feita a instalação de banheiro no compartimento do baú contendo vaso sanitário com caixa acoplada, caixa de detritos, lavatório e reservatório de água para alimentação das peças sanitárias.
12. Deverá ser fornecido um banheiro químico móvel para uso externo ao baú. \* (Esse item não está identificado no projeto / layout)
13. Mobiliário a ser fornecido e instalado

Sala 1 –

1. Fornecimento e instalação de uma mesa formato T com dimensões (2,60 x 1,40/0,60 x 085)m – Comprimento, largura e altura, respectivamente. (Legenda M2 no layout)
2. Fornecimento e instalação de 3 conjuntos de longarinas com 3 cadeiras cada conjunto. Dimensões do conjunto (1,22x0,50x0,82), Comprimento, largura e altura, respectivamente. (Legenda C3 no layout)
3. Fornecimento e instalação de uma cadeira executiva com dimensões (0,55x0,65x0,95), comprimento, largura e altura, respectivamente. (Legenda C2 no layout)
4. Fornecimento e instalação de 8 (oito) cadeiras com dimensões (0,55x0,65x0,95), comprimento, largura e altura, respectivamente. (Legenda C1 no layout)
5. Fornecimento e instalação de uma mesa com dimensões de (1,3 x 0,80 x 0,85) m, comprimento, largura e altura, respectivamente.
6. Fornecimento e instalação de um armário com dimensões de (0,8 x 0,70 x 2,10) m, comprimento, largura e altura, respectivamente.